江苏食品药品职业技术学院

食品智能加工实训室智能管理设备采购项目招采文件

江苏食品药品职业技术学院食品学院需采购食品智能加工实训室智能管理设备，现对该项目进行招采，诚邀符合条件的响应人参加，具体要求如下：

1、 项目概况（详细参数见附件）

项目名称：食品智能加工实训室智能管理设备采购项目

项目预算：7.0万元人民币
二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与招采项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、近三年内无重大违法记录及媒体行业不良信用记录承诺；
5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况：合同签订后2个月内完成；
7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明货物名称、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装费、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）；
8、产品图册、或说明书、或产品截图等，用以证明符合参数需求的证明材料；
注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。
四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加招采的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在相应过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推卸责任等资信不良企业的相应文件；

7、其它不符合招采文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2026年7月21日17:00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）
六、响应文件开启时间：2026年7月25日9:00
七、项目完成时间：2026年8月30日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院食品学院。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院食品学院  张翔老师（收） 电话：15152387666
九、付款方式

签订合同后货到验收合格付全款。

十、评判原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。
十一、其它说明

1、响应人一旦参与招采即表示完全同意并理解本招采公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定成交单位后，对其它未成交单位将不予通知（可以来电咨询），未成交的原因不予解释；

4、参与招采单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到成交通知后成交单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生成交商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该成交商放弃此次成交权，我院有权决定第二成交单位成交；

6、招采所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次招采工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品学院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：0517-87088057。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品学院
江苏食品药品职业技术学院

食品学院
2026年7月15日

附件一：
一、采购需求

	序号
	产品名称
	采购要求
	采购数量
	备注

	1
	门牌屏广告机
	型号:HSD-BG23.6，A133/1+32主板，黑色，竖版，≥23.6寸
	3台
	

	2
	人脸识别终端触摸带wifi
	焦距 3.8 mm，光圈 F2.2，快门类型 电子滚动快门，3A 功能 支持 AEC/增益/白平衡，红外摄像机，图像传感器 1/4" 逐行扫描 CMOS，分辨率 1280*720，视场角支持 垂直 45.6° 水平 34.2°。

接口，串行通讯接口 1 路 RS-485，继电器输出 1 路开门信号输出，韦根接口 1 路韦根 26/34/50/66 输出，信号输入 1 路信号输入，支持切换，网络接口 1 路 10/100M 自适应网口，重启按钮 1 个重启按钮，刷卡模块 内置，IC 卡，USB 接口 1 个 typeA，防拆开关 1 个，扬声器 内置，1 个 1.5W 扬声器，无线，WIFI 支持。功能，D 系列面板机，人像检测 同时检测跟踪 5 个人，识别准确率，99.99%，识别模式 人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对，活体检测 支持，人像容量≥10000 张人像照片，识别记录≥100000 条，识别距离配置 支持，远程升级 支持，部署方式 公网、局域网，软件、硬件兼容。

系统参数。操作系统 Linux，CPU 满足需求，存储容量 内存≥512MB，存储≥8GB。

常规参数，工作温度 -10 ℃~60 ℃，储存温度 -20 ℃~60 ℃，工作湿度 10%~90%，防护等级 IP65

电源 DC 12V/2A，功耗 Max. 15W，设备尺寸 壁挂:≤239×126×26mm 闸机: ≤346×126×62mm（高×宽×厚），安装方式 闸机、壁挂（兼容 86 盒）
	3台
	

	3
	门禁电源

电磁锁
	锁体尺寸≤长500x宽49.5x厚26.5(mm)，吸板尺寸≤长180x宽38x高11(mm)，最大拉力≥280kg(600Lbs)直线拉力，输入电压 DC12V或DC24V+10%，工作电流 12V/450mA  LED: 带LED 灯，适用双门型：木门、玻璃门、金属门、防火门，适用温度 ﹣10℃～55℃，适用湿度 环保锌电镀 0~90%相对湿度，外壳处理 阳极硬化电镀处理，锁体处理 环保锌电镀处理，吸板处理 环保锌电镀处理。带L型支架，开门按钮。
	5套
	

	4
	门回弹器
	适合双门的，门宽50cm使用，铝合金材质
	6支
	

	5
	软硬件信息集成、调试费
	门牌屏广告机、人脸识别终端触摸带wifi（入户门禁）联通现有智食实践教学管理系统的实训室管理、课务管理、耗材管理、信息统计管理等，保持信息同步。
	
	

	6
	硬件运输费、安装费、辅材费、税费等
	安全无损
	
	


附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与招采、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司成交，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

                                        单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

	序号
	项目名称
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	XXXX
	
	
	

	总计
	￥：            （大写）

	备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。


           公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：            
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